ECOTERM AS
Soojussõlme lähteandmed
Täitke need väljad, mida oskate — puuduvad andmed täpsustame koos. Saatke fail aadressile eco@ecoterm.ee või täitke sama küsimustik veebis.
Tellija
	Ettevõte
	

	Kontaktisik
	

	E-post
	

	Telefon
	

	Objekt / aadress
	



Tarbevesi
	Näitaja
	Väärtus
	Ühik

	Maksimaalne soojuskoormus
	
	kW

	Külma vee temperatuur „suvine“
	
	°C

	Sooja tarbevee temperatuur
	
	°C

	Külma vee rõhk hoone sisendil
	
	bar

	Hüdrauliline takistus ebasoodsaimas kontuuris
	
	kPa



Küte
	Näitaja
	Väärtus
	Ühik

	Maksimaalne soojuskoormus
	
	kW

	Temperatuur radiaatorite pealevoolutorus
	
	°C

	Temperatuur radiaatorite tagasivoolutorus
	
	°C

	Hüdrauliline takistus ebasoodsaimas kontuuris
	
	kPa

	Küttesüsteemi veemaht
	
	l

	Küttesüsteemi kõrgus
	
	m

	Kaitseklapi avanemisrõhk
	
	bar



Ventilatsioon
	Näitaja
	Väärtus
	Ühik

	Maksimaalne soojuskoormus
	
	kW

	Temperatuur seadmete pealevoolutorus
	
	°C

	Temperatuur seadmete tagasivoolutorus
	
	°C

	Seadmete takistus ebasoodsaimas kontuuris
	
	kPa

	Ventilatsioonisüsteemi veemaht
	
	l

	Ventilatsioonisüsteemi kõrgus
	
	m

	Kaitseklapi avanemisrõhk
	
	bar



Soojuse tootja andmed (tehnilised tingimused)
	Näitaja
	Väärtus
	Ühik

	Soojuskandja temperatuur pealevoolutorustikus
	
	°C

	Soojuskandja temperatuur tagasivoolutorustikus
	
	°C

	Min. „suvine“ temperatuur pealevoolutorustikus
	
	°C

	Max. „suvine“ temperatuur tagasivoolutorustikus
	
	°C

	Rõhk trassi pealevoolutorustikus
	
	bar

	Rõhk trassi tagasivoolutorustikus
	
	bar

	Garanteeritud min. rõhuvahe tarbija juures
	
	bar

	5. Soojussõlmele saadaolev toitepinge
	
	

	6. Reguleerimisseadmete tootja
	
	

	7. Pumpade tootja
	
	



Lisaseadmed pakkumisse
Märkige soovitud:
☐  Paisupaak küttele
☐  Paisupaak ventilatsioonile
☐  Kuulkraanid soojustrassi sisendsõlmele
☐  Mudafilter soojustrassi sisendsõlmele
☐  Rõhuvahe regulaator
☐  Soojusarvesti
☐  Veemõõtja tarbeveele

Kommentaarid
Täiendav info, eritingimused, küsimused:
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