ECOTERM AS
Исходные данные теплового узла
Заполните те поля, которые можете — остальное уточним вместе. Отправьте файл на eco@ecoterm.ee или заполните ту же анкету на сайте.
Заказчик
	Компания
	

	Контактное лицо
	

	Эл. почта
	

	Телефон
	

	Объект / адрес
	



Горячее водоснабжение (ГВС)
	Показатель
	Значение
	Ед. изм.

	Максимальная расчётная тепловая нагрузка
	
	кВт

	Температура холодной воды летом
	
	°C

	Требуемая температура горячей воды
	
	°C

	Давление холодной воды на входе в здание
	
	бар

	Гидравлическое сопротивление наиболее неблагоприятного контура
	
	кПа



Отопление
	Показатель
	Значение
	Ед. изм.

	Максимальная расчётная тепловая нагрузка
	
	кВт

	Температура теплоносителя на подаче к радиаторам
	
	°C

	Температура теплоносителя на обратной линии от радиаторов
	
	°C

	Гидравлическое сопротивление наиболее неблагоприятного контура
	
	кПа

	Объём системы отопления
	
	л

	Статическая высота системы отопления
	
	м

	Давление срабатывания предохранительного клапана
	
	бар



Вентиляция
	Показатель
	Значение
	Ед. изм.

	Максимальная расчётная тепловая нагрузка
	
	кВт

	Температура теплоносителя на подаче в вентиляционные агрегаты
	
	°C

	Температура теплоносителя на обратной линии от вентиляционных агрегатов
	
	°C

	Гидравлическое сопротивление наиболее неблагоприятного контура вентиляции
	
	кПа

	Объём теплоносителя в контуре теплоснабжения вентиляции
	
	л

	Статическая высота контура теплоснабжения вентиляции
	
	м

	Давление срабатывания предохранительного клапана
	
	бар



Параметры тепловой сети (технические условия)
	Показатель
	Значение
	Ед. изм.

	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети
	
	°C

	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети
	
	°C

	Минимальная летняя температура подачи теплоносителя из тепловой сети
	
	°C

	Максимальная летняя температура теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть
	
	°C

	Давление в подающем трубопроводе тепловой сети
	
	бар

	Давление в обратном трубопроводе тепловой сети
	
	бар

	Гарантированный минимальный перепад давления у потребителя
	
	бар

	5. Напряжение электропитания для теплового узла
	
	

	6. Предпочтительный производитель регулирующей автоматики
	
	

	7. Предпочтительный производитель насосов
	
	



Дополнительное оборудование
Отметьте нужное:
☐  Расширительный бак для системы отопления
☐  Расширительный бак для системы вентиляции
☐  Шаровые краны на вводе тепловой сети
☐  Сетчатый фильтр (грязевик) на вводе тепловой сети
☐  Регулятор дифференциального давления
☐  Счётчик тепловой энергии
☐  Счётчик холодной воды

Комментарии
Дополнительная информация, особые условия, вопросы:
	



Ecoterm AS · Ujula 4c, 75101 Kose, Harjumaa · +372 6 756 332 · eco@ecoterm.ee




